**Анализ**

**Производственного травматизма на предприятиях металлургической и горнодобывающей промышленности Запорожской области за 2012 год.**

Общий производственный травматизм на предприятиях и организациях отрасли составил **67** несчастных случаев в 2012 году против **83** несчастных случаев в 2011 году. Допущено **4** случая со смертельным исходом, против **2** смертельных случаев в 2011 году. **Не было допущено** групповых несчастных случаев в 2012 году против **3** в 2011 году. Из-за производственных травм в 2012 году потеряно **2686** рабочих дней, против **3707** дней в 2011 году.

Травматизм со смертельным исходом в 2012 году допустили предприятия:

* ОАО «Запорожсталь» - 1;
* ПАО «Запорожкокс» - 1;
* ПАО «Завод Запорожавтоматика» - 1;
* - ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» - 1.

1. **22 марта 2012г.** на «ЗЖРК» травмировался подземный проходчик шахты «Эксплуатационная»:

Допустил наезд задними колёсами погрузочно-транспортной машины ПТ-4 на раннее разгруженную горную массу, не выполнив схему складирования горной массы. В результате чего ПТ-4 опрокинулся на сторону пульта управления и был придавлен к стенке выработки.

 Получил многочисленные переломы костей скелета, с повреждением внутренних органов.

 2. **26 июля 2012г.** На ПАО «Запорожавтоматика» травмировался фрезеровщик инструментального цеха.

При работе на фрезерном станке, получил поражение электрическим током, при недопустимом приближении к токоведущим частям, которые были под напряжением.

 3. **16 сентября 2012 г**. На ОАО «Запорожсталь» в копровом цеху травмировался прессовщик лома и отходов.

Несчастный случай произошёл в гидравлическом прессе модели Б-1642 усилием 1600 т.с. предназначенного для пакетирования легковесного железо-стального лома и получения из него плотных пакетов для шихты в мартеновских печах.

 Потерпевший самовольно покинул своё рабочее место (пост управления прессом), не остановил и не обесточил механизм, не изъял ключ-бирку. Зашёл в опасную зону к загружаемому желобу и был присыпан ломом, подаваемым электромостовым краном. При этом запрещающих световых сигналов на погрузку лома не было.

 Получил многочисленные переломы костей скелета с повреждением внутренних органов.

 4. **06 декабря 2012г**. На ПАО «Запорожкокс» в коксовом цехе травмировался слесарь-ремонтник. Несчастный случай произошёл на площадке обслуживания крана мостового, электрического, однобалочного опорного. При получении задания по подъёму и передвижению валков, выяснилось, что кран-балка находится в нерабочем состоянии. Слесарь-ремонтник самостоятельно принял решение подняться на площадку обслуживания кран-балки и выяснить причину поломки. Снял ограждение, запрещающий знак и начал подниматься на площадку. Ступив на настил площадки, который был в аварийном состоянии, он провалился вниз на перекрытие площадки грохотов с высоты 8.1 м.

 При падении получил перелом ребер, забой органов грудной клетки, сотрясение головного мозга. Умер 07.12.12г. в городской клинической больнице экстренной и медицинской помощи.

 Одной из основных причин смертельных случаев, являются организационные – это невыполнение должностных обязанностей, не обеспечение должного контроля за соблюдением инструкций по Охране труда, со стороны инженерно-технических работников за своими подчинёнными.

Анализ общего травматизма согласно статистической отчётности №7ТНВ показывает, что основными причинами несчастных случаев продолжают быть:

- организационные причины – **62,6 %** (**64,6%** в 2011 году).

- технические причины составляют – **10,4%** (**26,8%** в 2011 году).

- психофизиологические причины составили – **23,8%** (**8,6%** в 2011 году).

 В 2012 году травмировано – 12 женщин (В 2011 году – 13).

По организационным причинам **52,2%** несчастных случаев произошли из-за нарушений трудовой и производственной дисциплины.

Основными видами происшествий, которые привели к несчастным случаям являются:

- падение потерпевших с высоты – **16,5%;**

- действие предметов и деталей, которые двигаются, разлетаются, вращаются – **13,4%.**

Затраты на организацию мероприятий по охране труда в 2012 году составили **202491** тысяч гривен (**212087** тысяч гривен в 2011 году), что составляет **0,65%** от суммы реализованной продукции (в действующем Отраслевом соглашении норма 0,6% от суммы реализованной продукции). Вместе с тем, принятая поправка к ст.19 Закона Украины «Об охране труда» по финансирования затрат на охрану труда **0,5%** от суммы фонда оплаты труда значительно ухудшает контроль за использованием средств на охрану труда предприятиями.

Дальнейший спад объёмов производства привёл к снижению объёмов затрат на охрану труда, на предприятиях отрасли.

По данным статистической формы отчёта **№1-УБ** из **48287** машин, механизмов, оборудования, транспортных средств не отвечают нормативным актам по охране труда – **943** единицы; исчерпали предвиденный паспортом срок – **6695** единиц.

Из **3032** единиц зданий и сооружений – **464** единицы не прошли капитальный ремонт, в соответствии с нормативными актами.

 В условиях, что не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, работает **31274** человека.

Под действием двух и более повышенных уровней, и концентраций вредных производственных факторов работает – **27443** человека.

За последние годы остаётся на высоком уровне профзаболеваемость – 2012 году – **60** случаев (2010 год – **48** случаев, 2011 – **75** случаев). За 2012 год рост профзаболеваний допустили ПАО «Запорожогнеупор», ПАТ «Запорожский завод ферросплавов», ОАО «Запорожсталь».

В отчётном году на предприятиях отрасли, во время работы на производстве, из-за ухудшения состояния здоровья умерли – **14** человек, против **7** в 2011 году.

Главной задачей предприятий и организаций отрасли является дальнейшее усовершенствование системы профилактики несчастных случаев и профзаболеваний с целью устранения опасных и вредных условий труда, повышения уровня знаний по вопросам охраны труда.

**Главный технический инспектор**

**труда ПМГУ по Запорожской области А.Н. Дорошенко**